**VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ**

ODSÁVÁNÍ A FILTRACE VZDUCHU - TRUHLÁRENSKÁ DÍLNA HORNÍ BEŘKOVICE

# VÝKAZ VÝMĚR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení** | **Položka** | **Návrh dodavatele** | **Cena** |
| [ - ] | [ - ] | [ značení / spec. ] | [ Kč] |
| 1. | Filtrační a odsávací zařízení* S automatickou regenerací filtračního média
* Transportní ventilátor
* Odsávací výkon Qmin = 5100 m3/h
* Tlak ventilátoru pmin = 2500 Pa
* Příkon Pmax= 7,5 kW
* Certifikace dle ATEX
* Tlakově odolná skříň filtru
* Ocelová konstrukce filtru
* Hadicové filtrační elementy
* Pochůzková servisní plošina
* Výpad odprašků skrze RP
* Možnost přepínání výduchu LÉTO / ZIMA
 |  |  |
| 2. | Bezpečnostní prvky dle ATEX* Bezpečnostní zpětný ventil B-flap
* Odlehčovací membrány
* Provázání s rozvaděčem Filtru
* Požární klapka
 |  |  |
| 3. | Elektro část – zapojení* Ovládání frekvenčním měničem
* Vazba na čidlo podtlaku
* Signalizace poruchy
* Vazba na bezpečnostní prvky systému
* Elektro rozvaděč
* Kabeláž
* Revize
 |  |  |
| 4. | Potrubní rozvody na straně sání* Trouby – SKI
* Kolena – SKI
* Přechodové dobočky – SKI
* Redukce - SKI
* Odsávací přípravky – nametací koše
* Flexibilní VZT hadice
* Manuální klapky
* Materiál pro uchycení rozvodu
* Objímky
* Zesílené potrubí dle rozsahu a normy Atex
 |  |  |
| 5. | Potrubní rozvody na straně výduch* Trouby – SKI
* Kolena – SKI
* Manuální klapky přepínání – SKI
* Kruhový tlumič hluku
* Vracení do místnosti skrze výdechový rukávec v zimním období
* Dešťová hlavice pro výduch v letním období
* Materiál pro uchycení rozvodu
 |  |  |
| 6. | Montážní práce* Montážní práce kpl. na klíč
 |  |  |
| 7. | Kontejner pro odprašky - uzavřený* Rozměry: 2 000 x 3 500 x 1 000
 |  |  |